OPTICAL FIBER CABLE SPECIFICATION                             MPGS24COOR03850A

二十四芯PBT束状光缆结构室内光缆 

光缆结构图 Profile View
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光纤参数 Fiber Parameters
	编号No.
	项目Items
	单位Unit
	参数Specification

	
	
	
	OM5

	1
	芯径Core Diameter
	μm
	50.0±2.5

	2
	包层直径Cladding Diameter
	μm
	124.8±1.0

	3
	包层不圆度Cladding Non-Circularity
	%
	≤0.6

	4
	芯/包层同心度误差Core-Cladding Concentricity Error
	μm
	≤1.0

	5
	涂覆层直径Coating Diameter
	μm
	245±7

	6
	涂覆层不圆度Coating Non-Circularity
	%
	≤6.0

	7
	包层/涂覆层同心度误差Cladding-Coating Concentricity Error
	μm
	≤10.0

	8

9
	最小带宽Bandwidth(min.)
	850nm
	MHz·km
	3500

	
	
	1300nm
	MHz·km
	500

	10
	衰减系数Attenuation Coefficient
	850nm
	dB/km
	≤2.4

	
	
	1300nm
	dB/km
	≤0.6


光缆参数 Cable Parameters
	项目 Items
	指标 Specifications

	中心束管芯数
	12/24

	束管光纤颜色

	NO
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
颜色

蓝

桔

绿

棕

灰

白

红

黑

黄

紫

粉

青绿



	中心束管材料
	PBT

	外护套颜色
	LSZH黑色  (抗 UV,符合Dca)

	阻水玻璃纱填充数
	1200D*11股

	中心束管外径（±0.1mm）
	Ø3.0

	中心束管壁厚（±0.05mm）
	0.4mm

	外护套外径（±0.2mm）
	6.0mm

	外护套壁厚（±0.1mm）
	1.7mm


光缆机械和环境性能 Mechanical and Environmental Characteristics

	项目 Items
	单位 Unite
	参数 Specifications

	抗拉力（N）
	N
	短期 1000

	压扁力（N/100mm）
	N
	短期 1500

	最小弯曲半径（动态） Min. Bend Radius（Dynamic）
	mm
	20D

	最小弯曲半径（静态）Min. Bend Radius（Static）
	mm
	10D

	工作温度Operating Temperature
	℃
	-20～+60

	储存温度Storage Temperature
	℃
	-20～+60
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